(Version 2)
(KL按LLK计算 3 False)
(柱墙抗震砼强度 18 "3级 C35")
(梁板抗震砼强度 18 "3级 C30")
(禁用锚固表 3 True)
(直锚附加长度 9 0)
(加腋筋锚固 18 "Lae")
(加腋筋弯钩 18 "15*d")
(最小锚固值 9 250)
(搭接长度 18 "1.4*Lae")
(单面焊长度 18 "10*d")
(双面焊长度 18 "5*d")
(对焊长度 18 "2*d")
(套筒切头 18 "0")
(架立筋搭接 18 "150")
(通长筋搭接 18 "1.6*lae")
(参照线延伸值 18 "500,1000")
(端部造型反丝 3 False)
(端部造型135度勾 18 "5*d")
(端部造型180度勾 18 "3*d")
(直锚过中5d 3 False)
(面筋错位拉通 18 "1/6")
(保护层支座长度 9 300)
(保护层支座1 18 "100")
(保护层支座2 18 "50")
(保护层挑梁端部 9 25)
(面筋KL_LL_L弯钩长度 18 "15*d")
(面筋WKL边支座弯钩长度 18 "1.7*Lae")
(面筋WKL中支座弯钩长度 18 "Lae")
(面筋KZL弯钩长度 18 "H+Lae")
(面筋挑梁端弯钩长度 18 "12*d")
(零型筋高度 18 "H-50")
(零型筋底部长度 9 200)
(上部筋多排间尺寸缩进量 9 50)
(挑梁面筋锚固 18 "1.0*Lae")
(挑梁型式 9 0)
(挑梁负筋强制下弯 3 False)
(次梁边支座各排延伸 3 False)
(面筋一排延伸 18 "L/3")
(面筋二排延伸 18 "L/4")
(面筋N排延伸 18 "L/4")
(下部筋L弯钩135度 3 False)
(KZL下部筋弯钩 3 True)
(下部筋KL/WKL/LL弯钩 18 "15*d")
(下部筋L/JZL弯钩 18 "15*d")
(下部筋多排间尺寸缩进量 9 50)
(直锚多排间尺寸相同 3 True)
(下部筋L/JZL锚固 18 "12*d")
(下部筋挑梁锚固 18 "15*d")
(吊筋默认配置 18 "2C14")
(吊筋上平长度 18 "20*d")
(吊筋高度 18 "H-100")
(吊筋角度类型 9 1)
(腰筋弯钩 18 "15*d")
(腰筋G锚固 18 "15*d")
(腰筋N锚固 18 "lae")
(LL梁大于等于600 3 True)
(腰筋G搭接 18 "15*d")
(腰筋N搭接 18 "1.4*lae")
(腰筋腹板高 9 450)
(腰筋配置 18 "C12")
(腰筋板厚 9 120)
(禁用腰筋表 3 False)
(密肋梁上截面 3 False)
(密肋梁比例 18 "1:6.5")
(箍筋高度 18 "H-50")
(箍筋宽度 18 "W-50")
(单肢拉钩长度 18 "H-20")
(拉钩长度 18 "W-20")
(箍筋额外扣减 9 0)
(箍筋直径+主筋半径 9 20)
(搭接加箍间距 9 100)
(箍筋加密区 18 "1.5*H")
(内箍宽度均分 9 1)
(用拉勾 3 False)
(内箍取整模数 29 25)
(内箍加宽 9 0)
(拉钩直径 18 "W<=350 C6,W>350 C8")
(计算搭接加箍 3 True)
(拉钩同箍筋级别直径 3 False)
(基础梁箍口长度5d 3 False)
(L梁箍口长度5d 3 False)
(禁用箍筋表 3 False)
(吊筋箍筋个数 18 "<=100 1,<=150 2,>150 3")
(梁口均设吊筋 3 False)
(梁口均设吊箍 3 False)
(是否指定 3 False)
(吊筋指定级别直径 18 "2C10")
(顶层连梁箍筋间距 9 150)
(顶层连梁 3 False)
(JL上部筋弯钩 18 "15*d")
(JCL上部筋弯钩 18 "12*d")
(CTL上部筋弯钩 18 "10*d")
(基础梁上部筋挑梁弯钩 18 "12*d")
(JCL下部筋弯钩 18 "15*d")
(JCL弯钩 18 "12*d")
(CTL弯钩 18 "10*d")
(基础梁下部筋挑梁弯钩 18 "12*d")
(基础梁允许直锚 3 False)
(基础梁是否地平 3 False)
(基础梁底筋一排延伸 18 "L/3")
(基础梁底筋二排延伸 18 "L/3")
(基础梁底筋N排延伸 18 "L/3")
(生成料表顺序 9 0)
(合并相同料表 3 True)
(面筋按排输出 3 False)
(侧视图钢筋间距 9 700)
(俯视图图形间距 9 600)
(俯视图放大倍数 14 1.5)
(弯钩角度 9 160)
(弯钩长度 18 "150")
(断开伸入长度 18 "Lae")
(对面弯折 3 False)
(是否计算垫铁 3 False)
(垫铁上部第一段 9 300)
(垫铁上部第二段 9 1500)
(垫铁下部第一段 9 300)
(垫铁下部第二段 9 1500)
(垫铁规格 18 "C25")
(垫铁长度 18 "W-25")
(垫铁根数 9 0)
(原材表 38 "4~10;9000;000;6000,4500,3000" "12~14;9000;000;6000,4500,3000" "16~18;12000;401;9000,8000,6000,4000,3000" "20~40;12000;222;9000,8000,6000,4000,3000")
(集中标注 3 True)
(尺寸 3 True)
(支座原位 3 True)
(下部原位 3 True)
(上中原位 3 True)
(吊筋位置 3 False)
(吊筋标注 3 False)
(CAD最小化 3 False)
(开启语音 3 True)
(拾取变色 9 0)