<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
  <HT>
    <基坑>
      <保护层>50</保护层>
      <偏移>0</偏移>
      <起坡>45</起坡>
      <X向钢筋>C22@200</X向钢筋>
      <Y向钢筋>C18@200</Y向钢筋>
      <板厚>600</板厚>
      <上保护层>100</上保护层>
      <水平弯折>37*d*0.8</水平弯折>
      <锚固>37*d</锚固>
      <深度>2000</深度>
      <平直段>200</平直段>
      <投影间距>True</投影间距>
      <起步距>100</起步距>
    </基坑>
  </HT>
  <ZL>
    <筏板>
      <弯钩>0</弯钩>
      <弯钩长>200,200</弯钩长>
      <X向>C18@200</X向>
      <Y向>C18@200</Y向>
      <弯钩2>7</弯钩2>
      <弯钩长2>600,200</弯钩长2>
      <延伸>40d</延伸>
    </筏板>
    <修改>
      <JeTouLong>550</JeTouLong>
      <BHao>28+#</BHao>
      <LEnd>2,0,90,500,0,200,0</LEnd>
    </修改>
    <FenBuJin>
      <Lae1>150</Lae1>
      <Lae2>35d</Lae2>
      <Pattern>0</Pattern>
      <Spec>C6@200</Spec>
      <NAME2>F5+</NAME2>
      <NAME>B6+</NAME>
      <Span>420</Span>
    </FenBuJin>
    <PinBan>
      <Pattern2>1</Pattern2>
      <CWg>70</CWg>
      <LEN>0</LEN>
      <MidType>1</MidType>
      <OutType>2</OutType>
      <GList>
        <Item>K1	C10@110</Item>
        <Item>K2	C10@120</Item>
        <Item>?	500</Item>
        <Item>K3	C10@130</Item>
        <Item>K4	C10@140</Item>
        <Item>F1	D12@130</Item>
      </GList>
      <GSpec>C10@200</GSpec>
      <NAMED>B21+</NAMED>
      <Pattern>0</Pattern>
      <DSpec>C8@190 C6@160</DSpec>
      <Lae>40d</Lae>
      <DelText>True</DelText>
    </PinBan>
    <GuJing>
      <Spec>C8@100/200(2)</Spec>
      <Hao>A21+</Hao>
      <Data>
        <Item>160x460</Item>
        <Item>L170</Item>
      </Data>
    </GuJing>
    <工具>
      <原材长度>9000</原材长度>
      <间距>3A8@150</间距>
      <接头长度>450</接头长度>
      <接头类型>搭接</接头类型>
    </工具>
    <墙计算>
      <Fang>对向</Fang>
      <LijinTJE>3000</LijinTJE>
      <LijinTJEB>150+1200s 150+2000f</LijinTJEB>
      <Name>34+#</Name>
      <Yuan>12000</Yuan>
      <LOFF>300</LOFF>
    </墙计算>
    <Axilla>
      <编号>B5+</编号>
    </Axilla>
  </ZL>
  <设置>
    <保存时间>30</保存时间>
  </设置>
  <setting>
    <path>E:\Desktop\211221\211221.egf&#x5;E:\Desktop\1111.egc&#x5;F:\CAD与egc\0301.egc&#x5;F:\CAD与egc\屋面\屋面折梁.egc&#x5;E:\Desktop\E4#楼3-屋顶层梁.egc&#x5;E:\Desktop\剖面图\剖面图.egf&#x5;E:\Desktop\图形计算-线变筋尺寸错误.egc&#x5;E:\Desktop\1111\1111.egf&#x5;D:\Desktop\QQ接收的\新调整筏板\新调整筏板.egf&#x5;D:\Desktop\周三汇报问题图纸附图\基础平面布置图2\基础平面布置图2.egf&#x5;D:\Desktop\1F\1F.egf&#x5;D:\Desktop\测试用的图纸\0916.egc&#x5;D:\Desktop\221101之后接收的文件\顶板和主楼首层.egc&#x5;D:\Desktop\地库基础.egc&#x5;D:\Desktop\临时测试文件\屋面板问题.egc&#x5;D:\Desktop\临时测试文件\恒源学校_梁.egc&#x5;D:\Desktop\柱问题\柱墩问题打开报错.egc&#x5;D:\Desktop\孟北A车库\孟北A车库.egf&#x5;D:\Desktop\体育馆基础拉梁\体育馆基础拉梁.egf&#x5;D:\Desktop\加腋板1\加腋板1.egf&#x5;D:\Desktop\边庄人防车库-2307201\边庄人防车库.egf&#x5;D:\Desktop\昭通红路项目\昭通红路项目.egf&#x5;D:\Desktop\文件集合\CAD图纸\CAD与egc\屋面\2区屋面梁.egc&#x5;D:\Desktop\文件集合\CAD图纸\CAD与egc\屋面\8#楼屋面梁.egc&#x5;D:\Desktop\文件集合\CAD图纸\CAD与egc\屋面\屋面测试.egc</path>
    <save>27</save>
    <timSize>638451478949639057</timSize>
  </setting>
  <print>
    <color>1</color>
    <printer>Microsoft Print to PDF</printer>
    <direction>0</direction>
    <scale>1</scale>
    <border>1</border>
    <size>0</size>
  </print>
</Root>